珠三角水资源配置工程分段管线设计工具调试记录

1、核对了平面管线长度和纵面管线桩号一致性；

2、管线分段数据表中，每个桩号必须是平面管线或纵面管线上已有的节点桩号；——后续改进。

3、平面圆弧在纵面有折点，这个暂时没法处理。——后续改进。

3、修改了程序bug：地形线和纵面节点标注竖向缩放不正确；平面圆弧（按凸度判断）的数据分离算法不正确；设施导入平面时计算圆弧位置函数引用出错；裁图程序中对平面圆弧旋转所用函数（同上一个函数）引用出错；打印进行了测试。

